Розділ 2. Конфігурація основних параметрів

Попер. | Розділ 2. Стартова сторінка | Наст.

## Розділ 2. Стартова сторінка

2.1. Збережені Об'єкти
  2.1.1. Доступ до Збережених Об'єктів
  2.1.2. Операції зі Збереженими Об'єктами

2.2. Авторизація

2.3. Налаштування з'єднання
  2.3.1. Пряме з'єднання
  2.3.2. МАК
  2.3.3. Локальне з'єднання
  2.3.4. Сканувати LAN

### 2.1. Збережені Об'єкти

Збережені Об'єкти - це збережені в постійній пам'яті ПК налаштування з'єднання і авторизації для зв'язку з концентратором даних. Ці дані є спільним як для ПЗ "ND Передоплата" так і для ПЗ "Матільда Конф". Для уникнення несанкціонованого доступу до збережених налаштуваннь, доступ до цих даних при запуску програми є заблокованим.

### 2.1.1. Доступ до Збережених Об'єктів

Блокування доступу до Збережених Об'єктів при запуску ПЗ виконує захист збережених налаштувань від несанкціонованого доступу. По замовчуванню пароль не задано. Змінити пароль можна через відповідний пункт в меню.
Для розблокування необхідно:
1. ввести пароль;
2. натиснути "Розблокувати Збережені Об'єкти".
При вдалому розблокуванні в таблиці буде показно перелік збережених об'єктів.
При заблокованих Збережених Об'єктах дозволяється виконувати пошук пристроїв в локльній мережі (Сканувати LAN). Виконувати авторизацію з концентратором даних, але заборонено використовувати Локальне з'єднання.

### 2.1.2. Операції зі Збереженими Об'єктами

Зі збереженим об'єктами, зі списку, дозволено виконувати наступні операції:
- зміна назви;
- видалення;
- копіювання/вставляння (як налаштування), копіювання як звичайний текст;
- експорт у файл.
Вище описані операції виконуються через контекстне меню (клік правою кнопкою миші).
Для швидкого заповнення налаштуваннь з'єднання й авторизації, зі списку об'єктів, необхідно один раз клацнути на необхідному об'єкті лівою кнопкою миші. Якщо виконати подвійний клік: то запустисться процес утворення зв'язку з концентратором даних.

### 2.2. Авторизація

Для доступу до збережених даних/налаштуваннь концентратора необхідно спочатку виконати авторизацію.
В концентраторі передбачено 3 рівні доступу:
- гість - дозволено читання всіх параметрів, запис заборонено;
- оператор - дозволено читання всіх параметрів, дозволено лише параметрів, що відповідають за опитування пристроїв (керування пристроями) в мережі ZigBee ;
- адміністратор - дозволено читання/запис всіх параметрів і оновлення внутрішнього ПЗ.
Якщо з одної IP адреси буде виконано більше 10 невдалих спроб авторизації, то цей IP буде занесено до списку блокування. Алгоритм блокування передбачає блокування доступу від 20 до 60 хвилин в залежності від кількості спроб авторизації.
Довжина тексту в полях Логін і Пароль обмежена в 200 символів. Підтримуються лише друковані символи з набору UTF-8 (ISO/IEC 10646).
Якщо відмітити "Додати до Збережених Об'єктів", то при успішній авторизації налаштування для з'єднання будуть додані до Збержених Об'єктів.

### 2.3. Налаштування з'єднання

Дане ПЗ підтримує використання різних каналів зв'язку. Всі вони є описаними нижче.

### 2.3.1. Пряме з'єднання

Пряме з'єднання (без посередників) з концентратором даних по TCP/IP.
Для використання цього типу з'єднання необхідно щоб концентратору даних була присвоєна IP адреса. Також має виконуватися наступна умова: ПК, з якого буде ініціюватися з'єднання, має знаходитися з концентратором в одній мережі або мати можливість з'єднуватися через інше мережеве обладнання якщо знаходяться в різних мережах (налаштування NAT, Firewall та ін).
По замовчуванню TCP сервер на концентраторі даних слухає порт 9090 на всіх мережевих інтерфейсах використовуючи обидва стеки IPv4 і IPv6.
В якості адреси віддаленого сервісу дозволено використовувати:
- IPv4 адресу
- IPv6 адресу
- Назву домену
Для швидкого пошуку в локальній мережі передбачено інструмент швидкого сканування локальної мережі (див. пункт 2.1.4)
При успішній авторизації відкриється сторінка списку лічильників. Список лічильників. отримується автоматично з концентратора після авторизації, додадтково його можна оновити вручну.

### 2.3.2. МАК

З'єднання через M2M Сервіс. Кожний концентратор з'єднується до заданих M2M Сервісів і передає їм свої МАК адреси та Назва Об'єкту.
Відповідно знаючи або Назва Об'єкту або одну з МАК адрес можна утворити з'єднання з концентратором через M2M Сервіс.
По замовчуванню використовуються наступні адреси M2M Сервісів:
svaha.ddns.net;
svaha2.ddns.net;
в обох випадках використовується порт 65000.
Отже для з'єднання використовуючи профіль МАК необхідно:
Заповнити Назва Об'єкту або МАК пристою і відмітити відповідний Режим З'єднання
Заповнити поле Адреса M2M Сервісу
Задати Порт M2M Сервісу
Вкаказти час Очікування на з'єднання, для повільних з'єднаннь (таких як GPRS) рекомендується використовувати час не менше 20 секунд
Для швидкого пошуку в локальній мережі передбачено інструмент швидкого сканування локальної мережі (див. пункт 2.1.4)
При успішній авторизації відкриється сторінка списку лічильників. Список лічильників. отримується автоматично з концентратора після авторизації, додадтково його можна оновити вручну.

### 2.3.3. Локальне з'єднання

Локальне з'єднання, це тип з'єднання що може вести обмін через:
- ZigBee координатор безпосередньо (координатор підключено до ПК)
;
- Tcp/ZigBee шлюз
.
В обох випадках щоб почати використовувати об'єкти необхідно щоб були розблокувані Збережені Об'єкти.
По натисненню на Гаразд, виконується превентивна перевірка можливості використання заданого каналу зв'язку. Якщо перевірку пройдено, то відбудеться перехід на сторіку списку лічильників.
Список лічильників. що підтримує передоплату підтягується автоматично з ПЗ "KTS Intek Radio Collect", додадтково його можна оновити вручн.

### 2.3.4. Сканувати LAN

Сканер локальної мережі допомагає швидко знайти увімкнені концентратори що підплючені до тієї ж локальної мережі що і ПК. У функціонал сканера входить отримати Назву Об'єкту (ІД об'єкту), IP і МАС концентратора.
Додатково є можливість перевірки доступності вказаного IP у використовуваній мережі. Це є особливо актуальним якщо концентратор працює в кількох мережах одночасно (Ethernet/GPRS-EDGE-HSPA/USB-Ethernet). Але використання цього режиму може призвести до блокування вашого IP концентратором, на час від 20 хвилин до кількох годин.
Для перенесення налаштувань з'єднання обраного концентратора необхідно:
- В Імпорт обрати який тип з'єднання буде використовуватися, якщо Пряме З'єднання, то відмітити Імпортувати IP, якщо МАК - Імпортувати MAC.
- Вибрати в таблиці необхідний рядок і натиснути Гаразд або двічі клікнути на необхідному рядку.
На деяких операційних системах можливо буде потрібно дати доступ на використання мережі. Зазвичай це питається лише один раз, після того як користувач дозволить використання мережі необхідно повторити сканування натиснувши Сканувати.
Результати пошуку можуть бути недостовірними, якщо роутер, який керує локльною мержею, блокує UDP пакунки.

Попер. | Розділ 2. Стартова сторінка | Наст.